**Hydraulické příkopové rameno – minimální technické parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parametr** | **minimální požadavek** | **Splněno (ANO/NE)** |
| Vhodné pro připojení do tříbodového závěsu traktoru ZETOR 7745, provozní hmotnost 3 860 kg, výkon 50 hp | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Stroj schválený pro provoz na pozemních komunikacích | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Ovládání stroje jednopákové elektrické | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Automatické nájezdové mechanické jištění ramene proti nárazu | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Horizontální dosah ramene | min. 4,7 m | [doplní uchazeč] |
| Plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Pracovní záběr | min. 120 cm | [doplní uchazeč] |
| Úhel natočení žací hlavy | 190o | [doplní uchazeč] |
| Pracovní nože Y nebo T na trávu a křoviny | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Přední a zadní kryty plovoucí žací hlavy | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Možnost oboustranného otáčení rotoru žací hlavy | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Výkon hydraulického systému | 45 hp | [doplní uchazeč] |
| Olejová náplň | min. 150 l | [doplní uchazeč] |
| Odstavné parkovací nohy | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Transportní osvětlení | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Boční plazy mulčovací hlavy | SPLNĚNO | [doplní uchazeč] |
| Předsazené rameno | 0,6 m | [doplní uchazeč] |