#### TECHNICKÉ PODMÍNKY

**Technické podmínky pro schodolez**

**Pásové přepravní zařízení pro osoby na mechanickém invalidním vozíku**

Nosnost: minimálně 130kg

Sklon schodiště: max. 35°,

provoz na baterií,

Rychlost: do 5m/min při stoupání i sestupu

HMOTNOST: max. 49kg

MOTOR: s elektronickým ovládáním a konstantní spotřebu energie.

NAPÁJENÍ: prostřednictvím gelových bezúdržbových baterií . Integrovaná elektronická nabíječka

DOJEZD: minim. 20 pater na jedno nabití.

PÁSY: z pryže

OVLÁDÁNÍ: pomocí tlačítek pro výstup a sestup

POUŽITÍ: přizpůsobitelný různým druhům vozíků prostřednictvím závěsů nastavitelných do výšky, šířky i hloubky bez nutnosti použití nářadí. Využitelný pro vozíky skládací i s pevnými opěradly, k dispozici také příslušenství pro přepravu speciálních vozíků, dětských vozíků i kočárků nebo vozíků elektrických

BEZPEČNOST: samosvorný reduktor, zpožděné povely proti náhodnému stisknutí a funkčnost pouze při kontinuálním stisknutí tlačítek, nastavitelný bezpečnostní pás a opěrka hlavy, bezpečnostní závěsy s pojistkou proti náhodnému otevření a nouzové STOP tlačítko

Prohlášení účastníka

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka minimálně splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry.

V ………………………………………….…… dne …………………………

……………………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka