**Konektivita – ZŠ Husitská**

1. **Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)**

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín disponuje přímým přípojkou internetové konektivity s rychlostí 50/50Mb/s bez agregace a se servisem 24/7 až ke koncovému bodu své sítě (předávacího místa služby).

1. **Vnitřní konektivita školy (LAN)**

Vnitřní síťové prostředí je aktuálně řešeno pevnou sítí. V rámci projektu je tato vnitřní konektivita řešena bezdrátovou sítí v kombinaci se stávající pevnou sítí. Vnitřní konektivita je v rámci projektu řešena v souladu s přílohou č. 9 (Standard konektivity škol).

Podrobnější popis je obsažen v přílohách (Konektivita\_ZŠ Husitská; Konektivita\_plán MVD; Konektivita\_plán školy)