#### soupis prací

## „Doprava a montáž výstavního stánku na Veletrh Maison Objet 09\_2019“

**Identifikační údaje o zadavateli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zadavatele:  Sídlo zadavatele:  IČ:  Osoba oprávněná jednat: |  | **SkLO Studio s.r.o.**  Pražská třída 163/58, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  62064509  Bc. Petr Hanousek, jednatel |

**Dodavatel stánku zajistí, v souladu s přílohou č. 3.\_ Technické podmínky výstavního stánku, následující práce:**

1. Rozkreslení komponentů a návrh konstrukce stavby odpovídající statickým a bezpečnostním normám. K tomu z toho dále vyplývající výrobní dokumentaci a její následné odsouhlasení šéfdesignérem zadavatele.
2. Následně musí zabezpečit z vlastních prostředků kompletní výrobu a dodávku veškerých částí expozice vč. elektroinstalace z rozvaděče a bezdrátovým řízením stmívání jednotlivých exponátů. Dále pak kompletní vybavení uzamykatelného zázemí a výrobu grafiky, resp. označení expozice 3 ks log v rozměru 1x1m každé.
3. Naložení výstavního stánku včetně exponátů (exponáty budou cca 17 m3 vč. obalů, reflektorů, marketingových materiálů, stolu, židlí, kancelářských potřeb a občerstvení)
4. Přepravu výstavního stánku z provozovny zadavatele na veletrh do Paříže, Francie, „Maison Objet 09\_2019, v místě Parc des expositions, Paris Nord Villepinte,, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, Francie (dále jen „Veletrh v Paříži“).
5. Vykládku stánku a exponátů na Veletrhu v Paříži.
6. Montáž stánku a umístění exponátů.
7. Montáž reflektorů a zapojení do el. sítě.
8. Instalace výstavních exponátů, svítidel včetně propojení a zapojení.
9. Uskladnění obalů a pomocných materiálů v průběhu veletrhu.

Po skončení Veletrhu:

1. Demontáž výstavního stánku.
2. Zabalení exponátů.
3. Nakládka stánku a exponátů.
4. Úklid na místě.
5. Přeprava výstavního stánku včetně exponátů zpět do provozovny zadavatele v místě Vážní 488, 500 03, Hradec Králové, včetně vykládky.

Popis požadovaného provedení, materiálů a povrchů:

1. Celá expozice vč. zdvojené podlahy s náběhovou hranou je z bukové překližky (BB/CP) tl. 10, resp. 18 mm s transparentním matným lakem pro zamezení špinění.
2. Záda nik jsou v barevném nátěru dle zadání (každá nika jiná).
3. Podstavce (6 ks, každý o rozměru 1225\*820 mm) jsou v provedení MDF 18 mm s povrchovou úpravu (emailovým nátěrem).
4. Příhradová hliníková rampa na upevnění reflektorů

**Prohlášení účastníka**

Svým podpisem stvrzujeme, že jsme se seznámili s výše uvedeným Soupisem prací a bez výhrad jej akceptujeme.

V ………………………………………….…… dne …………………………

……………………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka