**Část 3: Technická specifikace**

**Polohovací postele**: Elektrická polohovací postel s dálkovým ovládáním, kde se může aktivovat el. mechanismem zvedání horní nebo dolní části postele. Musí mít nastavitelnost el. ovladačem sed a ovládání výškového nastavení postele. Příslušenství hrazdička a antidekubitní matrace o rozměru min. 90 x 200 cm.

**Motomed**: stroj horních a dolních končetin poháněný motorem a softwarově ovládaný. Určeno pro osoby trpící ochrnutím, křečemi a tělesnou slabostí

**Toaletní vozík** na kolečkách, zároveň s možností využití jako sprchovací vozík. V sedací ploše otvor s možností umístění odnímatelné nádoby.

**Rehabilitační stroje:**

* Elektrický pohybový trenažér pro stimulaci dolních končetin umožňující trénink vsedě
* Pomůcka k protahování svalů bederní páteře
* Vertikalizační el. pomůcka pro zlepšení tělesných funkcí na kolečkách ( vybaveno brzdami)
* Pohybový trenér tip minibike, pohybové zařízení dolních končetin s dálkovým ovládáním

Nebo stroje a pomůcky obdobného zaměření

**Snoezelen**: konkretizace je součástí projektové dokumentace ( viz. arch. Doubek - PD pro část 1)