Dobrý den,  
vsak dešťových vod v okolí vodovodního řadu není možný. Odstup vodovodního řadu od nově navrženého obrubníku  
(vnější líc - vnější líc) bude min 0,3 m, je to proto aby se tam vešli hrnky od ovládání vodovodu.  
Kde to nejde splnit, je třeba zatím navrhnout přeložku. Až to nakreslíte do situace, tak uvidíme jak to bude vypadat.   
Aby jsme nedělali přeložku vždy po 20 m.  
S Lukášem jsem se dohodl a když taj Vám ty přeložky pomůže nějak zkoordinovat, aby to mělo nějakou logiku.  
Také je třeba vyřešit umístění nadzemního hydrantu, vyměnit za podzemní by šlo jen se souhlasem Hasičů,  
ale nevidím zde náhradu. Když to trochu půjde, tak zachovejte nadzemní.  
S pozdravem Korda

Ing. Pavel Korda   
vedoucí oddělení TPČ  
  
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Kladská 1521, 547 01 Náchod  
DIČ: CZ48172928    IČO: 48172928  
Telefon: 491 419 255, Mobil: 775 857 031   
[korda@vakna.cz](mailto:korda@vakna.cz), [www.vakna.cz](http://www.vakna.cz)