Schodolez

Schodolez – technické údaje

Celková váha: 52 kg  
Nosnost: do 130 kg včetně vozíku  
Dojezd: 50 pater na jedno nabití  
Min.prostor k vytočení: 98×98 cm

[](http://www.allmedica.eu/wp-content/uploads/2013/06/jolly_standard_1.jpg)

Pozn. Přiložené foto je pouze ilustrativní, zadavatel jednoznačně připouští dodání i jiného zařízení splňující dané požadavky

* vhodný pro všechny [invalidní vozíky](http://www.allmedica.eu/invalidni-voziky/), které jsou mechanické a to bez ohledu na jejich rozměry. Na tyto [pásové schodolezy](http://www.allmedica.eu/pasove-schodolezy) lze připevnit i invalidní vozíky, které mají ve spodní části kovový podpůrný kříž, jenž brání použití jiných druhů schodolezů. Schodolez je určen pouze pro schodiště rovná.